*Załącznik nr 4 do SIWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa/opis** | **Ilość** | **Nazwa handlowa** **i model**  | **Cena jednostkowa** |
|  | **KOŁO ANGIELSKIE** Koło angielskie do formowania blach z miękkiej stali (lub podobnych materiałów) o grubości do 1,2 MM. Wykonane z żeliwa oraz ze stali. MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY:* ZACISK O GŁĘBOKOŚCI 710 mm
* GRUBOŚĆ ARKUSZA STALOWEGO 1,2 mm
* ALUMINIUM 1,9 mm
 | 1 |  |  |
|  | **MECHANICZNE NOŻYCE GILOTYNOWE DO CIĘCIA BLACH**MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY:* SZEROKOŚĆ ROBOCZA 2000 mm
* GRUBOŚĆ CIĘCIA 3 mm
* KĄT CIĘCIA 1°
* ILOŚĆ  PRZECIĘĆ 10
* POSUW TYLNEGO ZDERZAKA 630 mm

WYPOSAŻENIE:* OSŁONY BEZPIECZEŃSTWA ZGODNE Z NORMĄ CE
* PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM
* DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
* MASZYNA FABRYCZNIE NOWA Z PEŁNĄ GWARANCJĄ
 | 1 |  |  |
|  | **SPĘCZARKA DO BLACH**Do wydłużania i spęczania blach z podstawą i napędem przenoszonym za pomocą dźwigni nożnej. MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY:* BLACHA STALOWA 1,5 mm
* BLACHA ALUMINIOWA 1,8 mm
 | 1 |  |  |