*Załącznik nr 4 do SIWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa/opis** | **Ilość** | **Nazwa handlowa**  **i model** | **Cena jednostkowa** |
|  | **KOŁO ANGIELSKIE**  Koło angielskie do formowania blach z miękkiej stali (lub podobnych materiałów) o grubości do 1,2 MM. Wykonane z żeliwa oraz ze stali.  MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY:   * ZACISK O GŁĘBOKOŚCI 710 mm * GRUBOŚĆ ARKUSZA STALOWEGO 1,2 mm * ALUMINIUM 1,9 mm | 1 |  |  |
|  | **MECHANICZNE NOŻYCE GILOTYNOWE DO CIĘCIA BLACH**  MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY:   * SZEROKOŚĆ ROBOCZA 2000 mm * GRUBOŚĆ CIĘCIA 3 mm * KĄT CIĘCIA 1° * ILOŚĆ  PRZECIĘĆ 10 * POSUW TYLNEGO ZDERZAKA 630 mm   WYPOSAŻENIE:   * OSŁONY BEZPIECZEŃSTWA ZGODNE Z NORMĄ CE * PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM * DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE * MASZYNA FABRYCZNIE NOWA Z PEŁNĄ GWARANCJĄ | 1 |  |  |
|  | **SPĘCZARKA DO BLACH**  Do wydłużania i spęczania blach z podstawą i napędem przenoszonym za pomocą dźwigni nożnej.  MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY:   * BLACHA STALOWA 1,5 mm * BLACHA ALUMINIOWA 1,8 mm | 1 |  |  |