*Załącznik nr 1 do SIWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa/opis** | **Ilość** | **Nazwa handlowa i model** | **Cena jednostkowa** |
|  **Imadło ślusarskie** |  |  |
|  | Imadło ślusarskie stałe z prowadzeniem pryzmowym, typ ciężki.Właściwości i zastosowanie:* Korpus wraz ze szczęką ruchomą wykonany z wysokojakościowego żeliwa
* Prowadnice pryzmowe umożliwiające precyzyjne prowadzenie szczęki ruchomej
* Wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane, nacięty molet gwarantujący pewne i bezpieczne mocowanie
* Wkładki szczękowe posiadające poziomą i pionową pryzmę
* Przeznaczone do bardzo ciężkich prac ślusarskich

szerokość szczęki mocującej co najmniej - 150 mm rozstaw szczęk imadła co najmniej – 175 mmsiła mocująca co najmniej - 3600 daN | 4 szt. |  |  |