*Załącznik nr 4 do SIWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 4**

**WYPOSAŻENIE PRACOWNI ŚRODKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa/opis** | **Ilość** | **Nazwa handlowa i model** | **Cena jednostkowa** |
|  | **Źródło sprężonego powietrza -** **Kompresor śrubowy** gotowy do pracy bez dodatkowych kosztów serwisowych i rozruchowych. Wymagane wyposażeni:* moduł śrubowy z napędem elektrycznym,
* zbiornik sprężonego powietrza minimum 270 dm3,
* osuszacz ziębniczy,
* filtr oleju i sprężonego powietrza,
* przetwornika ciśnienia umożliwiający zmianę ciśnienia minimalnego oraz maksymalnego poprzez panel kontrolny,
* panel układu sterowania z wyświetlaczem przekazujący informacje o:
* zaistniałej usterce urządzenia
* temperaturze roboczej modułu śrubowego
* ilość przepracowanych godzin łącznie i pod obciążeniem
* czasie pozostałym do przeglądu serwisowego

Minimalne wymagane parametry techniczne:Ciśnienie 13 bar.Wydajność 650 l/minMoc silnika 5,5 kW Zasilanie 400V/50Hz/3fZbiornik 270 l.Głośność max. 68 dBWyposażenie dodatkowe:**- Manometr kontrolny klasa 0,6 o zakresie pomiarowym 0 – 25 bar ze świadectwem wzorcowania GUM. Średnicy 160 mm**- Kurek/zawóru manometrycznego, mosiężny, gwint wewnętrzny G1/2 gwint wewnętrzny M20x1,5 - ciśnienie maksymalne 16 bar.  | 1 szt. |  |  |