*Załącznik nr 1 do SIWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa/opis** | **Ilość** | **Nazwa handlowa i model** | **Cena jednostkowa** |
|  | **BEZTRZPIENIOWA GIĘTARKA DO RUR I PROFILI**  Elektryczna giętarka beztrzpieniowa giętarka do gięcia rur stalowych, miedzianych, aluminiowych i mosiężnych. Urządzenie mogące pracować w dwóch trybach: ręcznym oraz półautomatycznym.  Minimalne wymagane parametry:   * Maksymalna średnica giętej rury - 40 X 2,5 mm * Maksymalny wymiar giętego profilu kwadratowego - 40 X 40 X 2 mm * Maksymalny kąt gięcia - 270° * Zasilanie - 400V   Wyposażenie:   * Odczyt cyfrowy kąta zaginania * Matryce do rur o średnicy: 16/20/21,3/22/25/26,9/33,7/32/38/40/42,4mm * Pełna instrukcja obsługi w języku polskim * Deklaracja zgodności CE * Maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją | 1 |  |  |