*Załącznik nr 1 do SIWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa/opis** | **Ilość** | **Nazwa handlowa i model** | **Cena jednostkowa** |
|  | **BEZTRZPIENIOWA GIĘTARKA DO RUR I PROFILI**Elektryczna giętarka beztrzpieniowa giętarka do gięcia rur stalowych, miedzianych, aluminiowych i mosiężnych. Urządzenie mogące pracować w dwóch trybach: ręcznym oraz półautomatycznym. Minimalne wymagane parametry:* Maksymalna średnica giętej rury - 40 X 2,5 mm
* Maksymalny wymiar giętego profilu kwadratowego - 40 X 40 X 2 mm
* Maksymalny kąt gięcia - 270°
* Zasilanie - 400V

Wyposażenie:* Odczyt cyfrowy kąta zaginania
* Matryce do rur o średnicy: 16/20/21,3/22/25/26,9/33,7/32/38/40/42,4mm
* Pełna instrukcja obsługi w języku polskim
* Deklaracja zgodności CE
* Maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją
 | 1 |  |  |